Inform, версия 4.1, сопроводительная информация к версии программы 

1. ИНСТАЛЯЦИЯ - РЕКОМЕНДУЕМАЯ МЕТОДИКА УСТАНОВКИ

a)	Сохраните копию вашей текущей базы данных Inform с тем, чтобы при желании она могла быть конвертирована в новый формат базы данных. Старая база данных может быть найдена в директории установочных данных программы Inform; путь по умолчанию: 
c:\Program Files\Veeder-Root\Inform\Data\inform.mdb. (Рекомендуется создать резервную копию текущей базы данных прежде, чем выполнять обновление программного обеспечения Inform.)

b)	Удалите текущую версию программы Inform. Это можно сделать, запустив функцию «Установка и удаление программ», находящуюся в «Панели управления».  

c)	Установите программу Inform.  Вставьте компакт-диск с программой Inform в компьютер.
Программа установки запустится автоматически.

d)	Дополнительно конвертируйте текущие данные в новый формат базы данных программы Inform. Для этого, следует выбрать опцию меню "Start->Programs->Inform->Convert Old Inform Database" и следовать инструкциям. 

2.  СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ - стандартная установка программы Inform 

	- Internet Explorer: 5.0 или выше
	- Процессор Pentium II: 400 МГц
	- 100 Мб свободного пространства на жестком диске
	- 256 Мб оперативной памяти
	- Модем / сетевое подключение
	- Microsoft(r) Windows:
XP	*Home & Pro SP2 
2000	sp1
NT	v4.0 sp6a
	 
3.  ВХОДИТ В НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК:

-- Поддержка TLS-450
-- Поддержка русского языка

Данный выпуск содержит исправления следующих неисправностей:

INF-2:  Ошибка 40006 – неверный протокол или статус соединения для запрошенной транзакции или запроса

4.  РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Добавление АЗС
Настройте тип консоли.  Выберите клавишу Properties (Свойства) и в закладке General (Общее) выберите уровнемер из перечня доступных типов уровнемеров. Для любого уровнемера, отличного от Veeder-Root, пользователю необходимо выбрать метрические или американские единицы.  (Поддерживаемые типы систем автоматического измерения уровня топлива в резервуарах включают: TLS-450, серию TLS-3XX, а также системы TLS-2, TLS-250/VR Emulation, Prolink, устройства серии ST, серии RLM и систему Incon.)
В закладке Communications (Связь) выберите соответствующий тип связи, Serial (последовательный), Modem (модем) или протокол TCP/IP, а затем введите соответствующие настройки связи.  Настройте строку инициализации модема в текстовом поле, которое появляется, только если требуется строка, отличная от строки настроек по умолчанию, определенных в главном окне Inform. 

Подключение к новым АЗС

Подключитесь к каждой новой АЗС, чтобы убедиться в хорошей работе связи. Потратьте немного времени для сбора всех данных в базу данных Inform по данной АЗС. После появления картинок резервуаров щелкните мышью по клавише Collect Data (Сбор данных).  

Автоматический сбор данных

После начального подключения и выполнения ручного сбора данных появляется возможность активации автоматического сбора данных. Опция Collection Types (Типы сбора) может программироваться с любой АЗС. Тот же самый перечень типов сбора данных появляется в закладке Properties (Свойства) каждой АЗС.  Однако, не все типы данных доступны для определенного типа консоли. На каждой АЗС можно использовать любой из типов сбора данных, определенных в опции Collection Types.

Если АЗС сильно отличаются друг от друга, следует организовать различные типы сбора данных для сбора только тех данных, которые доступны для каждой АЗС. Например, если на АЗС отсутствует система обнаружения утечек на линиях, следует использовать тип сбора данных, которые не учитывает данные утечек на линиях; для АЗС с к уровнемером серии ST следует использовать тип сбора данных, который не учитывает данные корректировок поставок.

Тип данных Compliance (Соответствия) собирает данные датчиков, тестирования резервуаров и тестирования утечек на линиях с АЗС. Поскольку это удобно, можно настроить опцию на сбор только необходимых данных, так что эти типы данных доступны по отдельности. Типы данных доступны в зависимости от типа консоли, например, информация датчиков и тестирования утечек на линиях очень ограничена или недоступна для консолей Prolink, ST, RLM и Incon.

Сбор поступающих данных

С целью использования функций электронной почты Inform необходимо подключить сбор поступающих данных. Выберите клавишу Settings (Настройки), затем Inbound/Manual Data Collection (Характеристики входного соединения) из всплывающего меню. Выбрать соответствующий способ подключения, Modem (модем), протокол TCP/IP или оба способа. Данный выпуск программы поддерживает сбор поступающих данных только для консолей TLS.

Для оборудования SMART Connect: сбор поступающих данных может быть подключен для АЗС, оборудованных SMART Connect, однако, электронное письмо генерируется только для сигналов тревоги уровнемера. Следует обратиться к разделу Инструкции по настройке RAS, чтобы подключить модем для соединения по телефонной линии.

Конфигурация функций электронной почты

Следующие этапы должны быть выполнены с целью использования функций электронной почты Inform. Для доступа к настройкам электронной почты следует выбрать клавишу Settings (Настройки), а затем выбрать опцию E-mail (E-mail) из всплывающего меню. В окне E-mail Alarm Site Overview (Обзор отправки сигналов тревоги АЗС по e-mail), выполните следующие операции: (см. он-лайновую помощь относительно детальных инструкций по конфигурированию Inform для работы с электронной почтой.)

1.  Настройте опции отправки электронной почты

Выбрать клавишу Send Options (Опции отправки). В поле формы опций отправки введите IP-адрес и номер порта для вашего сервера электронной почты. Выбрать клавишу Test Server (Проверка сервера) для подтверждения правильности настроек. (Следует обратиться к системному администратору, если функция Test Server не работает, поскольку это может означать, что не были введены правильные значения, либо почтовый сервер недоступен.)

2. Настройте адресную книгу электронной почты

Выбрать клавишу Address Book (Адресная книга). Введите адреса электронной почты и контактные имена сотрудников, которые будут получать почтовые уведомления об аварийных ситуациях.

3. Настройте группы адресов электронной почты

Отдельные адреса электронной почты должны быть объединены в группу адресов. Нажмите клавишу E-mail Groups (Группы адресов e-mail) и используйте эту форму для создания групп электронной почты и добавления к ним контактов.

4.  Настройте группы сигналов тревоги

Выберите сигналы тревоги, по которым программа Inform должна отправлять почтовые уведомления, используя клавишу Alarm Groups (Группы сигналов тревоги). Можно использовать группы сигналов тревоги по умолчанию, как это показано в окне Группы сигналов тревоги, либо сигналы тревоги могут быть добавлены или удалены по желанию.  

 5.  Назначение сигналов тревоги и электронной почты для АЗС

Выбрав клавишу Assignments (Назначения), выполните финальный этап для правильной почтовой конфигурации, назначив группы сигналов тревоги и почтовые группы для АЗС.


5. ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

При соединении вручную или опросе на панели заданий Windows будет отображаться программа под названием PathwayServerEx.  Эта программа не должна быть закрыта, поскольку это приведет к прерыванию активного опроса или ручного соединения. Программа PathwayServerEx будет закрыта автоматически после окончания опроса или закрытия ручного соединения. Если название PathwayServerEX в течение нескольких минут остается на панели заданий после закрытия всех соединений и программ Inform, ее необходимо закрыть с помощью Диспетчера заданий.

Когда работает программа Inform, на панели заданий отображается программа под названием Inform Email Processor, которая отправляет сообщения по электронной почте, если программа Inform на это настроена. Эта программа не должна быть закрыта.

По завершении инсталяции программы Inform старая база данных должна быть конвертирована. Выполните конвертацию через список Inform: Start-Programs-Inform (Пуск-Программы-Inform).  После того, как это выполнено, необходимо запустить файл QuickDBchange.exe, найдя его по адресу: C:\program files\veeder-root\inform\

Документация по новым функциям пока не готова для испанской и португальской версий он-лайн подсказки.  Если требуется документация по новым функциям, следует обращаться к файлам английской версии он-лайн подсказки (INFORM.HLP и INFORM.CNT), которые находятся на установочном диске. 

Выпуски и ограничения для Inform v4.1

- При конвертации старых баз данных с другого компьютера может последовать запрос о новом имени модема для отождествления с номером COM-порта старого компьютера. Если модем не использует тот же номер COM-порта, его нельзя будет найти. Выбрать опцию None (Нет), а затем, после завершения конвертации, для каждой АЗС следует вызвать экран Properties (Свойства), проверить название модема и щелкнуть мышью по клавише Save (Сохранить).

- При конвертации старых баз данных для китайских платформ Win2000/NT/XP может появляться пустое окно сообщений. В этом случае необходимо выбрать модем для каждой АЗС (см. методику в предыдущем пункте).

- Он-лайн подсказка для русскоязычной версии доступна только на английском.

Выпуски и ограничения для удлиненных зондов (консоли Prolink, ST, RLM, Incon, эмуляции VR):

- Подключение к некоторым удлиненным зондам с нестандартным форматом компьютерной даты не будет работать правильного. Рекомендуется использовать региональный формат даты по умолчанию для компьютера.

- Подключение к некоторым удлиненным зондам или зондам с эмуляцией VR может потребовать специализированных строк инициализации модема, которые необходимо ввести в экран Properties -> Communications (Свойства > Связь) для АЗС. Например, при подключении к консолям ST рекомендуется блокировать скорость передачи информации в бодах на значение 1200 BPS; многие модемы для этого используют команду AT S37=5.

- Консоли ST:  Ограниченное число записей может быть выбрано в процессе каждого опроса или ручного сбора данных. Это количество (99 записей) обычно достаточно для хранения свежей информации в Inform, однако, для новых АЗС программе Inform может потребоваться несколько раз проводить сбор данных, чтобы обновить базы данных до самой свежей информации и синхронизировать ею с ST.

- Консоли ST:  Не поддерживаются данные скорректированной поставки. Не следует использовать тип сбора данных при опросе, который включает функцию скорректированной поставки Adjusted Delivery.

- Некоторые консоли обеспечивают ограниченную информацию для типа собираемых данных.  Когда они не предоставляют все поля данных для различных отчетов Inform (например, Water Volume (Объем воды) в отчете о запасах Inventory), поле отчета остается со значением 0 или -1.  Некоторые консоли не различают приоритеты сигналов тревоги, либо не выводят информацию при очистке, и сигнал тревоги может сохранить статус "Current" (Действующий).
